

**Опросный лист**

**на поставку автомобильных весов ООО «Земик Рус»**

1. **Выберите типы взвешиваемых автомобилей:**



Двухосный автомобиль

Трехосный автомобиль

Четырехосный автомобиль

Седельный тягач с полуприцепом

Автопоезд (автомобиль с прицепом)

Марки или модели автомобилей:

1. **Какой требуется вид взвешивания?**

В статике В движении В статике и в движении

1. **Выберите необходимые габариты весов**
   1. **Длина проезжей части:**

6 м 7 м 8 м 9 м 10 м 12 м 16 м 18 м 20 м 23 м Другая , м

* 1. **Ширина проезжей части:**

2,7 м 2,95 м 3,2 м Другая , м

1. **Укажите наибольший предел взвешивания весов:**

20 т 30 т 40 т 50 т 60 т 80 т 100 т 120т 150 т Другой , т

**Примечание:** для фиксации перегрузки необходимо выбрать весы с пределом взвешивания больше максимального разрешенного веса автомобиля.

1. **Укажите интенсивность взвешиваний (или количество взвешиваний в сутки):**
2. **Укажите, какой груз необходимо взвешивать:**
3. **Укажите максимальную допустимую нагрузку со стороны моста, не более т**

1 ось , т 2 оси , т 3 оси , т

1. **Выберите способ установки весов:**

Установка на фундамент над поверхностью земли

Установка на фундамент вровень с поверхностью земли (врезное исполнение)

Бесфундаментная установка на:

- дорожные плиты

- бетонную площадку

- асфальт

Переносной бесфундаментный вариант (на твердую горизонтальную поверхность)

1. **Выберите место установки:**

Открытая площадка

Под навесом

В помещении

Другое:

1. **Укажите географическую область установки весов:**
2. **Укажите температурный диапазон эксплуатации, °С:**

- ГПУ

- Весового индикатора

1. **Требуется ли подключение к компьютеру?**

Да Нет

1. **Требуется ли выносное дублирующее табло?**

Да Нет

1. **Укажите длину кабелей с учетом прокладки, м**

- От весов до весового индикатора

- От весового индикатора до выносного табло

- От весового индикатора до компьютера

1. **Какая дополнительная комплектация Вам необходима?**

Цифровое исполнение весов

Тензодатчики с расширенным температурным диапазоном эксплуатации: -50…+50°С

Комплект металлических пандусов

☐Комплект межколейных панелей:

☐защитных (от попадания под платформу грязи и посторонних предметов)

☐усиленных (выдерживающих наезд колес автомобилей)

☐Усиленный настил , мм

☐Функция измерения осевых нагрузок (при этом весы устанавливаются во врезном исполнении вровень с поверхностью земли)

ПО для интеграции данных в 1С

Другое:

1. **Для каких целей будет проводиться взвешивание?**

Только для внутреннего учета

Коммерческое взвешивание (при приеме груза от поставщиков или отпуске товара покупателям)

1. **Укажите дополнительные требования к весам или особые условия эксплуатации:**
2. **Укажите, какие услуги Вам необходимы:**

Доставка до:

Шеф-монтаж. Установка, калибровка, участие в первичной поверке, инструктаж. Работы выполняются силами заказчика под руководством нашего специалиста.

Монтаж. Установка, калибровка, участие в первичной поверке, инструктаж. Работы выполняются нашими специалистами.

Изготовление площадки (фундамента) для установки весов.

Другое:

1. **Укажите, необходима ли Вам автоматизированная система управления (АСУ):**

Да Нет

1. **Укажите приемлемые сроки поставки и монтажа:**
2. **Оставьте, пожалуйста, контактную информацию:**

Название компании:

Контактное лицо:

Должность:

Телефон:

E-mail:

1. **Дата заполнения опросного листа:**

